,Таблица выбора##OTHER##,Разработчик##OTHER##,Описание##OTHER##,Наименование привода##OTHER##,Крутящий момент##OTHER##,Класс герметичности##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Вес привода##OTHER##,Вес крана##OTHER##,Блок концевых выключателей##OTHER##,URL##OTHER##,Type##LENGTH##MILLIMETERS,PN##PIPING_PRESSURE##BARS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Kv##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,DN##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Этаж##OTHER##,ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Потеря давления жидкости##PIPING_PRESSURE##BARS,ADSK_Позиция##OTHER##,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##
ABRA-BV61-008-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA052,24,А,,1.4,0.5,1,,2.000000000000,40.000000000000,63.000000000000,10.000000000000,8.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-008-40-ПП-DA052,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-008 с монтажным фланцем ISO5211 F03/F05 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA052,Сталь AISI316,1.9,1,ABRA-BV61-008-40-ПП-DA052,ABRA,шт.,8.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-010-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA052,24,А,,1.4,0.5,1,,2.000000000000,40.000000000000,63.000000000000,14.000000000000,10.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-010-40-ПП-DA052,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-010 с монтажным фланцем ISO5211 F03/F05 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA052,Сталь AISI316,1.9,1,ABRA-BV61-010-40-ПП-DA052,ABRA,шт.,10.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-015-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA052,24,А,,1.4,0.548,1,,2.000000000000,40.000000000000,68.000000000000,18.900000000000,15.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-015-40-ПП-DA052,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-015 с монтажным фланцем ISO5211 F03/F05 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA052,Сталь AISI316,1.948,1,ABRA-BV61-015-40-ПП-DA052,ABRA,шт.,15.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-020-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA052,24,А,,1.4,0.755,1,,2.000000000000,40.000000000000,74.000000000000,47.100000000000,20.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-020-40-ПП-DA052,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-020 с монтажным фланцем ISO5211 F03/F05 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA052,Сталь AISI316,2.155,1,ABRA-BV61-020-40-ПП-DA052,ABRA,шт.,20.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-025-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA063,44,А,,2,1.005,1,,2.000000000000,40.000000000000,84.000000000000,66.000000000000,25.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-025-40-ПП-DA063,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-025 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA063,Сталь AISI316,3.005,1,ABRA-BV61-025-40-ПП-DA063,ABRA,шт.,25.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-032-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA075,60,А,,2.7,1.872,1,,2.000000000000,40.000000000000,95.000000000000,86.700000000000,32.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-032-40-ПП-DA075,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-032 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA075,Сталь AISI316,4.572,1,ABRA-BV61-032-40-ПП-DA075,ABRA,шт.,32.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-040-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA075,60,А,,2.7,2.015,1,,2.000000000000,40.000000000000,108.000000000000,150.800000000000,40.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-040-40-ПП-DA075,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-040 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA075,Сталь AISI316,4.715,1,ABRA-BV61-040-40-ПП-DA075,ABRA,шт.,40.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-050-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA083,94,А,,3.1,3.1,1,,2.000000000000,40.000000000000,124.000000000000,207.400000000000,50.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-050-40-ПП-DA083,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-050 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA083,Сталь AISI316,6.2,1,ABRA-BV61-050-40-ПП-DA083,ABRA,шт.,50.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-065-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA083,94,А,,3.1,5.3,1,,2.000000000000,40.000000000000,185.000000000000,584.400000000000,65.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-065-40-ПП-DA083,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-065 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA083,Сталь AISI316,8.4,1,ABRA-BV61-065-40-ПП-DA083,ABRA,шт.,65.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-080-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,DA092,135,А,,4.6,7.9,1,,2.000000000000,40.000000000000,205.000000000000,678.600000000000,80.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-080-40-ПП-DA092,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-080 с монтажным фланцем ISO5211 F05/F07 2-PC с пневмоприводом на 6 бар двойного действия DA092,Сталь AISI316,12.5,1,ABRA-BV61-080-40-ПП-DA092,ABRA,шт.,80.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-BV61-100-40-ПП,КранШаровыйПолнопроходнойСваркаISОФланцем_Пневмопривод_ABRA-BV61-008-100_PN40,https://3dbim.pro/,Применяется в качестве запорной трубопроводной арматуры в любых системах на различных средах,SR140,301,А,,15,14.8,1,,1.000000000000,40.000000000000,254.000000000000,1545.000000000000,100.000000000000,,0.000000000000,,0.000000000000,,,ABRA-BV61-100-40-ПП-SR140,Кран шаровой полнопроходный сварка CF8M (SS316) Тип ABRA-BV61-100 с монтажным фланцем ISO5211 F10/F12 2-PC с пневмоприводом на 6 бар одинарного действия (с пружинным возвратом) SR140,Сталь AISI316,29.8,1,ABRA-BV61-100-40-ПП-SR140,ABRA,шт.,100.000000000000,2019,https://abradox.ru/
