,Технологическая зона##OTHER##,Температура рабочей среды##OTHER##,Таблица выбора##OTHER##,Разработчик##OTHER##,Рабочая среда##OTHER##,Назначение##OTHER##,Материал_Шток##OTHER##,Материал_Корпус##OTHER##,Материал прокладки крышки корпуса##OTHER##,Материал диска##OTHER##,Класс герметичности##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Габаритные размеры##OTHER##,URL##OTHER##,PN##PIPING_PRESSURE##BARS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ТЗ_ВысотаОтОсиВниз##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_ВысотаОтОсиВверх##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Потеря давления жидкости##PIPING_PRESSURE##BARS,ADSK_Позиция##OTHER##,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##
ABRA-A4016-350 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,450x505x1092.5,,16.000000000000,290.000000000000,18000.000000000000,350.000000000000,993.000000000000,350.000000000000,350.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN350 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,185,1,ABRA-A4016-350 PN16,ABRA TM,шт.,350.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-400 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,450x565x1172.5,,16.000000000000,310.000000000000,33000.000000000000,400.000000000000,1100.000000000000,400.000000000000,400.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,245,1,ABRA-A4016-400 PN16,ABRA TM,шт.,400.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-450 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x615x1247.5,,16.000000000000,330.000000000000,39000.000000000000,450.000000000000,1209.000000000000,450.000000000000,450.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN450 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,359,1,ABRA-A4016-450 PN16,ABRA TM,шт.,450.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-500 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x670x1325,,16.000000000000,350.000000000000,53000.000000000000,500.000000000000,1326.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN500 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,540,1,ABRA-A4016-500 PN16,ABRA TM,шт.,500.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-600 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x780x1430,,16.000000000000,390.000000000000,85000.000000000000,600.000000000000,1548.000000000000,600.000000000000,600.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN600 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,780,1,ABRA-A4016-600 PN16,ABRA TM,шт.,600.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-350 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,450x505x1092.5,,10.000000000000,290.000000000000,18000.000000000000,350.000000000000,993.000000000000,350.000000000000,350.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN350 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,185,1,ABRA-A4010-350 PN10,ABRA TM,шт.,350.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-400 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,450x565x1172.5,,10.000000000000,310.000000000000,33000.000000000000,400.000000000000,1100.000000000000,400.000000000000,400.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,245,1,ABRA-A4010-400 PN10,ABRA TM,шт.,400.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-450 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x615x1247.5,,10.000000000000,330.000000000000,39000.000000000000,450.000000000000,1209.000000000000,450.000000000000,450.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN450 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,359,1,ABRA-A4010-450 PN10,ABRA TM,шт.,450.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-500 PN10,0,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x670x1325,,10.000000000000,350.000000000000,53000.000000000000,500.000000000000,1326.000000000000,500.000000000000,500.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN500 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,540,1,ABRA-A4010-500 PN10,ABRA TM,шт.,500.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-600 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,600x780x1430,,10.000000000000,390.000000000000,85000.000000000000,600.000000000000,1548.000000000000,600.000000000000,600.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN600 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,780,1,ABRA-A4010-600 PN10,ABRA TM,шт.,600.000000000000,2019,https://abradox.ru/
