,Технологическая зона##OTHER##,Температура рабочей среды##OTHER##,Таблица выбора##OTHER##,ТЗ_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_ВысотаОтОсиВниз##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_ВысотаОтОсиВверх##LENGTH##MILLIMETERS,Разработчик##OTHER##,Рабочая среда##OTHER##,Назначение##OTHER##,Материал_Шток##OTHER##,Материал_Корпус##OTHER##,Материал прокладки крышки корпуса##OTHER##,Материал диска##OTHER##,Класс герметичности##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Габаритные размеры##OTHER##,URL##OTHER##,PN##PIPING_PRESSURE##BARS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,H1##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Потеря давления жидкости##PIPING_PRESSURE##BARS,ADSK_Позиция##OTHER##,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##
ABRA-A4016-040 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,80.000000000000,80.000000000000,318.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x150x375,,16.000000000000,140.000000000000,130.000000000000,265.000000000000,40.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN40 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,10,1,ABRA A40 16-i040,ABRA TM,шт.,40.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-050 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,100.000000000000,100.000000000000,345.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x165x382.5,,16.000000000000,150.000000000000,200.000000000000,288.000000000000,50.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN50 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,11,1,ABRA A40 16-i050,ABRA TM,шт.,50.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-065 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,130.000000000000,130.000000000000,385.200000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x185x417.5,,16.000000000000,170.000000000000,390.000000000000,321.000000000000,65.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN65 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,14.5,1,ABRA A40 16-i065,ABRA TM,шт.,65.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-080 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,160.000000000000,160.000000000000,438.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,180x200x455,,16.000000000000,180.000000000000,600.000000000000,365.000000000000,80.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN80 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,17.5,1,ABRA A40 16-i080,ABRA TM,шт.,80.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-100 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,200.000000000000,200.000000000000,492.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,205x220x500,,16.000000000000,190.000000000000,1000.000000000000,410.000000000000,100.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN100 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,22.5,1,ABRA A40 16-i100,ABRA TM,шт.,100.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-125 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,250.000000000000,250.000000000000,576.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,205x250x583,,16.000000000000,200.000000000000,1800.000000000000,480.000000000000,125.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN125 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,30,1,ABRA A40 16-i125,ABRA TM,шт.,125.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-150 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,300.000000000000,300.000000000000,651.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,240x285x640.5,,16.000000000000,210.000000000000,2900.000000000000,543.000000000000,150.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN160 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,39,1,ABRA A40 16-i150,ABRA TM,шт.,150.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-200 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,400.000000000000,400.000000000000,792.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,280x340x775,,16.000000000000,230.000000000000,6000.000000000000,660.000000000000,200.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN200 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,59,1,ABRA A40 16-i200,ABRA TM,шт.,200.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-250 PN16,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,500.000000000000,500.000000000000,945.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,320x405x902.5,,16.000000000000,250.000000000000,10000.000000000000,788.000000000000,250.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN250 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,87,1,ABRA A40 16-i250,ABRA TM,шт.,250.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4016-300 PN16,0,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,600.000000000000,600.000000000000,1098.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,360x460x1020,,16.000000000000,270.000000000000,16000.000000000002,915.000000000000,300.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN300 PN16 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,130,1,ABRA A40 16-i300,ABRA TM,шт.,300.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-040 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,80.000000000000,80.000000000000,318.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x150x375,,10.000000000000,140.000000000000,130.000000000000,265.000000000000,40.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN40 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,10,1,ABRA A40 10-i040,ABRA TM,шт.,40.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-050 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,100.000000000000,100.000000000000,345.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x165x382.5,,10.000000000000,150.000000000000,200.000000000000,288.000000000000,50.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN50 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,11,1,ABRA A40 10-i050,ABRA TM,шт.,50.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-065 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,130.000000000000,130.000000000000,385.200000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,150x185x417.5,,10.000000000000,170.000000000000,390.000000000000,321.000000000000,65.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN65 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,14.5,1,ABRA A40 10-i065,ABRA TM,шт.,65.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-080 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,160.000000000000,160.000000000000,438.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,180x200x455,,10.000000000000,180.000000000000,600.000000000000,365.000000000000,80.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN80 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,17.5,1,ABRA A40 10-i080,ABRA TM,шт.,80.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-100 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,200.000000000000,200.000000000000,492.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,205x220x500,,10.000000000000,190.000000000000,1000.000000000000,410.000000000000,100.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN100 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,22.5,1,ABRA A40 10-i100,ABRA TM,шт.,100.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-125 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,250.000000000000,250.000000000000,576.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,205x250x583,,10.000000000000,200.000000000000,1800.000000000000,480.000000000000,125.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN125 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,30,1,ABRA A40 10-i125,ABRA TM,шт.,125.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-150 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,300.000000000000,300.000000000000,651.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,240x285x640.5,,10.000000000000,210.000000000000,2900.000000000000,543.000000000000,150.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN100 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,39,1,ABRA A40 10-i150,ABRA TM,шт.,150.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-200 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,400.000000000000,400.000000000000,792.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,280x340x775,,10.000000000000,230.000000000000,6000.000000000000,660.000000000000,200.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN200 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,59,1,ABRA A40 10-i200,ABRA TM,шт.,200.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-250 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,500.000000000000,500.000000000000,945.600000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,320x405x902.5,,10.000000000000,250.000000000000,10000.000000000000,788.000000000000,250.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN250 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,87,1,ABRA A40 10-i250,ABRA TM,шт.,250.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-300 PN10,1,-15 до +95 °C,2_Задвижка с обрезным клином со штурвалом с индикатором,600.000000000000,600.000000000000,1098.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,Чугун GGG40 Красный,EPDM,Чугун GGG50,A,,360x460x1020,,10.000000000000,270.000000000000,16000.000000000002,915.000000000000,300.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN300 PN10 со штурвалом чугунная красная с индикатором положения Открыто|Закрыто,Чугун GGG50,130,1,ABRA A40 10-i300,ABRA TM,шт.,300.000000000000,2019,https://abradox.ru/
