,Технологическая зона##OTHER##,Температура рабочей среды##OTHER##,Таблица выбора##OTHER##,ТЗ_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_ВысотаОтОсиВниз##LENGTH##MILLIMETERS,ТЗ_ВысотаОтОсиВверх##LENGTH##MILLIMETERS,Разработчик##OTHER##,Рабочая среда##OTHER##,Назначение##OTHER##,Материал_Шток##OTHER##,Материал прокладки крышки корпуса##OTHER##,Материал диска##OTHER##,Класс герметичности##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Габаритные размеры##OTHER##,URL##OTHER##,PN##PIPING_PRESSURE##BARS,L##LENGTH##MILLIMETERS,Kvs##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,H1##LENGTH##MILLIMETERS,DN##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Расход жидкости##PIPING_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Потеря давления жидкости##PIPING_PRESSURE##BARS,ADSK_Позиция##OTHER##,ADSK_Обозначение##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал наименование##OTHER##,ADSK_Материал##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Диаметр условный##PIPE_SIZE##MILLIMETERS,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##
ABRA-A4016-040 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,80.000000000000,40.000000000000,450.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x150x375,https://abradox.ru/,16.000000000000,140.000000000000,130.000000000000,300.000000000000,40.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN40 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,10,1,ABRA-A4016-040 PN16,ABRA TM,шт.,40.000000000000,2019,
ABRA-A4016-050 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,100.000000000000,50.000000000000,450.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x165x382.5,https://abradox.ru/,16.000000000000,150.000000000000,200.000000000000,300.000000000000,50.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN50 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,11,1,ABRA-A4016-050 PN16,ABRA TM,шт.,50.000000000000,2019,
ABRA-A4016-065 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,130.000000000000,65.000000000000,487.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x185x417.5,https://abradox.ru/,16.000000000000,170.000000000000,390.000000000000,325.000000000000,65.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN65 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,14.5,1,ABRA-A4016-065 PN16,ABRA TM,шт.,65.000000000000,2019,
ABRA-A4016-080 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,160.000000000000,80.000000000000,532.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,180x200x455,https://abradox.ru/,16.000000000000,180.000000000000,600.000000000000,355.000000000000,80.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN80 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,17.5,1,ABRA-A4016-080 PN16,ABRA TM,шт.,80.000000000000,2019,
ABRA-A4016-100 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,200.000000000000,100.000000000000,585.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,205x220x500,https://abradox.ru/,16.000000000000,190.000000000000,1000.000000000000,390.000000000000,100.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN100 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,22.5,1,ABRA-A4016-100 PN16,ABRA TM,шт.,100.000000000000,2019,
ABRA-A4016-125 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,250.000000000000,125.000000000000,687.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,205x250x583,https://abradox.ru/,16.000000000000,200.000000000000,1800.000000000000,458.000000000000,125.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN125 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,30,1,ABRA-A4016-125 PN16,ABRA TM,шт.,125.000000000000,2019,
ABRA-A4016-150 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,300.000000000000,150.000000000000,747.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,240x285x640.5,https://abradox.ru/,16.000000000000,210.000000000000,2900.000000000000,498.000000000000,150.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,39,1,ABRA-A4016-150 PN16,ABRA TM,шт.,150.000000000000,2019,
ABRA-A4016-200 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,400.000000000000,200.000000000000,907.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,280x340x775,https://abradox.ru/,16.000000000000,230.000000000000,6000.000000000000,605.000000000000,200.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN200 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,59,1,ABRA-A4016-200 PN16,ABRA TM,шт.,200.000000000000,2019,
ABRA-A4016-250 PN16,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,500.000000000000,250.000000000000,1050.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,320x405x902.5,https://abradox.ru/,16.000000000000,250.000000000000,10000.000000000000,700.000000000000,250.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN250 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,87,1,ABRA-A4016-250 PN16,ABRA TM,шт.,250.000000000000,2019,
ABRA-A4016-300 PN16,0,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,600.000000000000,300.000000000000,1185.000000000000,https://3dbim.pro/,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,,360x460x1020,,16.000000000000,270.000000000000,16000.000000000002,790.000000000000,300.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN300 PN16/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,130,1,ABRA-A4016-300 PN16,ABRA TM,шт.,300.000000000000,2019,https://abradox.ru/
ABRA-A4010-040 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,80.000000000000,40.000000000000,450.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x150x375,https://abradox.ru/,10.000000000000,140.000000000000,130.000000000000,300.000000000000,40.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN40 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,10,1,ABRA-A4010-040 PN10,ABRA TM,шт.,40.000000000000,2019,
ABRA-A4010-050 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,100.000000000000,50.000000000000,450.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x165x382.5,https://abradox.ru/,10.000000000000,150.000000000000,200.000000000000,300.000000000000,50.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN50 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,11,1,ABRA-A4010-050 PN10,ABRA TM,шт.,50.000000000000,2019,
ABRA-A4010-065 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,130.000000000000,65.000000000000,487.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,150x185x417.5,https://abradox.ru/,10.000000000000,170.000000000000,390.000000000000,325.000000000000,65.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN65 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,14.5,1,ABRA-A4010-065 PN10,ABRA TM,шт.,65.000000000000,2019,
ABRA-A4010-080 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,160.000000000000,80.000000000000,532.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,180x200x455,https://abradox.ru/,10.000000000000,180.000000000000,600.000000000000,355.000000000000,80.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN80 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,17.5,1,ABRA-A4010-080 PN10,ABRA TM,шт.,80.000000000000,2019,
ABRA-A4010-100 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,200.000000000000,100.000000000000,585.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,205x220x500,https://abradox.ru/,10.000000000000,190.000000000000,1000.000000000000,390.000000000000,100.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN100 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,22.5,1,ABRA-A4010-100 PN10,ABRA TM,шт.,100.000000000000,2019,
ABRA-A4010-125 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,250.000000000000,125.000000000000,687.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,205x250x583,https://abradox.ru/,10.000000000000,200.000000000000,1800.000000000000,458.000000000000,125.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN125 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,30,1,ABRA-A4010-125 PN10,ABRA TM,шт.,125.000000000000,2019,
ABRA-A4010-150 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,300.000000000000,150.000000000000,747.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,240x285x640.5,https://abradox.ru/,10.000000000000,210.000000000000,2900.000000000000,498.000000000000,150.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN400 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,39,1,ABRA-A4010-150 PN10,ABRA TM,шт.,150.000000000000,2019,
ABRA-A4010-200 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,400.000000000000,200.000000000000,907.500000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,280x340x775,https://abradox.ru/,10.000000000000,230.000000000000,6000.000000000000,605.000000000000,200.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN200 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,59,1,ABRA-A4010-200 PN10,ABRA TM,шт.,200.000000000000,2019,
ABRA-A4010-250 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,500.000000000000,250.000000000000,1050.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,320x405x902.5,https://abradox.ru/,10.000000000000,250.000000000000,10000.000000000000,700.000000000000,250.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN250 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,87,1,ABRA-A4010-250 PN10,ABRA TM,шт.,250.000000000000,2019,
ABRA-A4010-300 PN10,1,-15 до +95 °C,1_Задвижка с обрезным клином со штурвалом,600.000000000000,300.000000000000,1185.000000000000,,"Вода, теплоносители и нейтральные среды.","Для систем тепло-, водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления и кондиционирования. ",Сталь нержавеющая,EPDM,Чугун GGG50,A,Китай,360x460x1020,https://abradox.ru/,10.000000000000,270.000000000000,16000.000000000002,790.000000000000,300.000000000000,0.000000000000,,0.000000000000,,ГОСТ 3706-93,Задвижка клиновая  фланцевая обрезиненная типа ABRA-A40 DN300 PN10/160 со штурвалом чугунная красная с концевыми выключателями LXW20-11,Чугун GGG50,Чугун GGG40 Красный,130,1,ABRA-A4010-300 PN10,ABRA TM,шт.,300.000000000000,2019,
